Gratulujeme k zakoupení vývojářské sady F1s.

DŮLEŽITÉ: Váš předmět potěšení byl uzamčen pro přepravu. Chcete-li ho odemknout, jednoduše připojte nabíječku nebo současně stiskněte tlačítka + a -.



JAK POUŽÍVAT F1s V2 bez použití aplikace:

* Před prvním použitím nabijte po dobu 2 hodin.
* Stisknutím středového tlačítka po dobu 1 sekundy se zařízení spustí.
* LED kontrolky blikáním zobrazují nabití baterie
* LED kontrolky stálým svícením zobrazují hladinu vibrací
* Stisknutím tlačítka +/– upravte intenzitu vibrací
* Podržením středového tlačítka po dobu 3 sekund přístroj vypnete
* Stisknutím a podržením tlačítek + a -po dobu 5 sekund uzamknete své F1S V2 a

vyhnete se nechtěné aktivaci přístroje

JAK POUŽÍVAT F1s V2 s pomocí aplikace:

* Před prvním použitím nabijte F1S V2 po dobu 2 hodin.
* Stisknutím středového tlačítka na 3 sekundy jej zapnete při aktivaci Bluetooth.
* Všechny LED kontrolky budou blikat současně, což ukazuje párování Bluetooth.
* Otevřete aplikaci F1S a po zobrazení potvrzovací zprávy stiskněte prostřední tlačítko

přístroje pro potvrzení.

* Všechny kontrolky LED trvale svítí, což ukazuje, že připojení bylo úspěšné.
* Pokud připojení selže, produkt se automaticky vypne po 30 sekundách.
* Úroveň baterie a vibrací bude k dispozici v aplikaci

**SENSONIC TECHNOLOGY** - SENZONICKÁ TECHNOLOGIE

Technologie SenSonic nabízí exkluzivní průlom - 360 stupňů potěšení.

Místo standardních vibrací vydává F1s V2 silné zvukové vlny, které pronikají hluboko do

vašeho penisu. S aplikací LELO můžete přizpůsobit intenzitu vibrací podle svých představ.

**CRUISE CONTROL**- TEMPOMAT

Tempomat je navržen tak, aby detekoval jakékoli zpomalení hlavního motoru, a může tak znovu zvýšit výkon pomocí PWM (Pulse Wave Modulation).



NABÍJENÍ Smart Console F1s

• Zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu do stejnosměrného portu v horní části F1s.

• LED na rozhraní F1s bude pulzovat, což znamená, že se nabíjí. Když je plně

nabitá, LED bude trvale svítit.

• Když je baterie téměř vybitá, LED na F1s bude vydávat blikající bílé světlo.



ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používat pouze s lubrikačním gelem na vodní bázi. Lubrikační gely s obsahem silikonu, mohou trvale poškodit materiál.

F1s je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte LELO Toy Cleaner,

znovu opláchněte a nechte zaschnout. K čištění vnitřku lze použít vatový tampon.

Před každým použitím své F1 vždy důkladně očistěte. Silikon můžete umýt také pomocí

teplé vody a antibakteriálního mýdla. Opláchněte čistou horkou vodou a osušte.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Ukládejte na bezprašném místě a udržujte jej mimo dosah produktů z jiných materiálů.

SPECIFIKACE

MATERIÁL Silikon, ABS, slitina hliníku

BARVY TĚLA Matná černá

ROZHRANÍ 3tlačítkové rozhraní

SENZORY 10

FREKVENCE 63 Hz

BATERIE Li-lon 850mAh 3,7V

DOBA NABÍJENÍ 2 hodiny při 5,0 V 700 mA

UŽIVATELSKÝ ČAS 2 hodiny

POHOTOVOSTNÍ DOBA Až 90 dnů

VELIKOST 143 mm x Ø 71 mm

VLOŽITELNÁ DÉLKA 110,72 mm

HMOTNOST (POUZE PRODUKT) 285g

INFORMACE O LIKVIDACI

Odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického proudu

a elektronická zařízení.

